Inowrocław, 27.03. 2017 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dotyczy: zakupu, dostawy oraz montażu urządzenia wielofunkcyjnego

1. **Zamawiający:**

**Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli** z siedzibą
w Inowrocławiu ul. Poznańska 133a lok.106, 88-100 Inowrocław, NIP 556-267-97-03, REGON 340538466, KRS 0000320289

2. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa oraz montaż urządzenia wielofunkcyjnego

Opis przedmiotu:

**Nowe urządzenie wielofunkcyjne, objęte gwarancją na 36 miesięcy**

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Kopiarka:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Kopie wielokrotne | 1 - 9.999 |
| Nagrzewanie | Około 20 sek. \*\* Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy |
| Pierwsza strona | 6.9 sek. / 8.3 sek. (w czerni/w kolorze) |
| Zoom | 25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie |
| Prędkość druku / kopiowania. | A4  czerń / kolor 22 str./min, A3  czerń / kolor 14 str./min. |
| Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | 22 str./min. |
| Prędkość w dupleksie A4 w czerni | 22 str./min. |
| Automatyczny dupleks | A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm) 64-256 g/m² |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Format oryginału | A5-A3 |
| Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów, okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu; nakładanie; pieczętowanie; ochrona przed kopiowaniem |
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni |

1. **Drukarka:**

|  |  |
| --- | --- |
| Prędkość druku | 22 kopii na minutę  |
| Język opisu strony/rozdzielczość | PostScript 3/ 1,800 x 600 1,200 x 1,200 dpi |
| Podłączenie | Standardowe: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,USB 2.0, slot SD, USB Host I/F, Opcjonalne: Sieć bezprzewodowa (802.11b), dwukierunkowy IEEE 1284, Bluetooth |
| Procesor CPU | 800 MHz |
| Systemy operacyjne | Windows XP (32/64)Windows VISTA (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows Server 2003 (32/64)Windows Server 2008 (32/64)Windows Server 2008 R2 (64)Windows Server 2012 (64)Macintosh OS X 10.xUnix, Linux, Citrix |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
|   | Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set”; nakładanie; znak wodny; ochrona przed kopiowaniem, druk w trybie "Carbon copy” / "Samokopiujący” |

1. **Skaner :**

|  |  |
| --- | --- |
| Prędkość skanowania | Kolorze: Do 80 oryginałów/min. z DF-624Do 160 oryginałów/min. z DF-701Czerń: Do 80 oryginałów/min. z DF-624Do 160 oryginałów/min. z DF-701 |
| Rozdzielczość (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
| Tryby skanowania | Skanowania na adres e-mail (Scan-to-Me)Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)Skanowanie do FTPSkanowanie do skrzynki (HDD)Skanowanie do USBSkanowanie do WebDAVSkanowanie do DPWSSkanowanie sieciowe TWAIN |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny PPTX (opcja); przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja) |
| Miejsca docelowe skanowania | 2100 (pojedynczo + grupowo); obsługa LDAP |
| Funkcje skanowania | Adnotacje (tekst/czas/data) do PDF; do 400 programów zadań; podgląd skanu w czasie rzeczywistym |

3**. Opis Oferty**

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, **podpisana.**

Oferta musi zawierać:

1. Pełną nazwę oferenta,
2. Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz NIP,
3. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
4. Cenę oferty netto i brutto,
5. Termin ważności oferty,
6. Datę sporządzenia
7. Pieczątkę firmową

**4. Warunki udziału w postępowaniu**

**Oferta winna obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne zadania.**

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

**5**. **Miejsce oraz termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Poznańska 133a lok.106, 88-100 Inowrocław lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
do dnia 4 kwietnia 2017 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej [www.czarnoziemnasoli.pl](http://www.czarnoziemnasoli.pl)

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

**Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.**

**6. Ocena Ofert**

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena netto - waga 80% - maks. 80 pkt.

2 kryterium: obsługa serwisowa – waga 20% - maks 20 pkt.

łącznie: 100 punktów maksymalnie

**7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty**

Kryterium 1: Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością

**P1=(Cn/Cr) x 80**

gdzie:

P1- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn- najniższa cena netto zaoferowana

Cr- cena netto rozpatrywanej oferty

80 – waga kryterium

Kryterium 2: długość wsparcia technicznego /obsługa serwisowa. Jeśli wykonawca zaproponuje 1 rok wtedy otrzyma 4 pkt., jeśli wykonawca zaproponuje 2 lata – otrzymuje 8 pkt. itd.

Maksymalny ilość punktów w kryterium 2 wynosi 20 pkt.

**8. Warunki wykluczenia**

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

**9. Termin realizacji zamówienia**

21 kwiecień 2017 r.